|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cisco Project Topology | | | | | | |
| PC No. | Switch port | IP Address | Subnet | MAC Address | VLAN | Department and Notes |
| **Manager** | **FastEthernet0/8** | **192.168.3.30** | **192.168.3.0/24** | **0090.21B3.1A83** | **10** | **HR** |
| **PC-16** | **FastEthernet0/9** | **192.168.3.30** | **192.168.3.0/24** | **00D0.582B.9792** |
| **PC-17** | **FastEthernet0/10** | **192.168.3.20** | **192.168.3.024** | **0001.4316.3B58** |
| **IT manager** | **FastEthernet0/1** | **192.168.1.10** | **192.168.1.0/24** | **000C.8562.1A27** | **20** | **IT** |
| **PC-13** | **FastEthernet0/2** | **192.168.1.20** | **192.168.1.0/24** | **0090.2B82.7502** |
| **Manager** | **FastEthernet0/3** | **192.168.4.10** | **192.168.4.0/24** | **0040.0BBD.2A1D** | **30** | **Accounting** |
| **PC-8** | **FastEthernet0/4** | **192.168.4.20** | **192.168.4.0/24** | **00D0.FFD6.5176** |
| **PC-9** | **FastEthernet0/5** | **192.168.4.30** | **192.168.4.0/24** | **0090.0C61.8C82** |
| **PC-10** | **FastEthernet0/6** | **192.168.4.40** | **192.168.4.0/24** | **0001.C748.531E** |
| **PC-11** | **FastEthernet0/7** | **192.168.4.50** | **192.168.4.0/24** | **00D0.D373.EC29** |
| **Manager** | **FastEthernet0/1** | **192.168.2.10** | **192.168.2.0/24** | **0060.5C4B.79AD** | **40** | **Sales** |
| **PC-1** | **FastEthernet0/2** | **192.168.2.20** | **192.168.2.0/24** | **000C.CF05.047A** |
| **PC-2** | **FastEthernet0/3** | **192.168.2.30** | **192.168.2.0/24** | **00E0.F7AA.E6BB** |
| **PC-3** | **FastEthernet0/4** | **192.168.2.40** | **192.168.2.0/24** | **00D0BA23.EBBB** |
| **PC-4** | **FastEthernet0/5** | **192.168.2.50** | **192.168.2.0/24** | **0002.4A66.BB67** |
| **PC-5** | **FastEthernet0/6** | **192.168.2.60** | **192.168.2.0/24** | **0050.0F61.8515** |
| **PC-6** | **FastEthernet0/7** | **192.168.2.70** | **192.168.2.0/24** | **00D0.976C.2A90** |
| **OWNER** | **FastEthernet0/1** | **192.168.5.100** | **192.168.5.0/24** | **00D0.BA7A.BE83** | **50** | **Owner** |
| **Manager** | **FastEthernet0/2** | **192.168.5.200** | **192.168.5.0/24** | **000D.BECD.205A** | **60** | **Manager** |